**背壓式汽輪機需求分析 (Requirement Analysis)**

漢力依據用戶端提供的設計參數(蒸汽條件、電力、安裝區域等)，量身訂製背壓式汽輪發電機組(發電功率範圍：50kW~3,000kW、蒸汽入口壓≦60bar(g) 、蒸汽出口壓≦10bar(g))，期提供最佳化的製程間蒸汽壓降發電方案，讓用戶達到節能、減排及經濟效益。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **蒸汽條件 Steam Conditions** | | | | | |
| 蒸汽入口 Steam Inlet | 表壓(Gauge Pressure) | | Kg/cm2G |  | |
| barG |  | |
| 溫度(Temperature) | | ℃ |  | |
| 流量(Flow Rate) | | kg/hr |  | |
| 蒸汽出口 Steam Outlet | 表壓(Gauge Pressure) | | kg/cm2G |  | |
| barG |  | |
| 溫度(Temperature) | | ℃ |  | |
| 回水溫度(Return Temperature) | | ℃ |  | |
| **電力資料 Electricity Features** | | | | | |
| 發電機種類 Type of Alternator | 感應(異步)發電機 (Asynchronous Type) | | | |  |
| 同步發電機 (Synchronous Type) | | | |  |
| 電壓 (Voltage) | | V | |  |
| 頻率 (Frequency) | | Hz | |  |
| 相數 (Phase) | | phase | | 3 |
| 電力應用 Power Applications | 廠區自用 (Plant Own Power) | | | |  |
| 售電 (Sale of Electricity) | | | |  |
| **安裝區域 (Installation Site)** | | | | | |
| 安裝位置 Installed Location | | 室內 (Indoor) | | |  |
| 室外有遮雨棚 (Outdoor with Shelter) | | |  |
| 室外無遮雨棚 (Outdoor without Shelter) | | |  |
| 防爆需求 Explosive Requirement | | 非防爆區 (Non-Explosive Area) | | |  |
| 防爆區 (Explosive Area) | | |  |
| 其它Others | |  | | |  |

網址(Web Site): <https://hanpower.com.tw>

E-mail: [cronkuo@hanpower.com.tw](mailto:cronkuo@hanpower.com.tw)

E-mail: hpsales@hanpower.com.tw